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1、南林桥工业集聚区简介
1.1南林桥工业集聚区介绍
根据国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，通山县于2016年启动新一轮城市总体规划的修编工作，对通山县空间发展格局进行了进一步的优化。《湖北省通山县城市总体规划（2016-2030）》明确将将中心城区打造为县域第二产业发展的核心区，将南林桥镇打造为县域第二产业集聚区，形成中心城区——南林桥产业集聚发展带。南林桥镇为了更好地落实相关上位规划要求，科学地指导镇区建设发展，制定了《通山县南林桥镇镇区总体规划（2017-2030）》（后文简称《镇区总体规划》），并确定将工业用地、仓储物流用地布置于镇区通山大道以北，并向东延伸区域，打造通山县—南林桥镇工业发展带。
[bookmark: _GoBack]为进一步明确区域产业发展方向和产业布局，南林桥镇确定在《镇区总体规划》提出的工业、仓储物流用地集中区域成立“南林桥工业聚集区”。“南林桥工业聚集区”是通山县人民政府确定的县域第二产业发展重点区域和湖北通山经济开发区后续开展扩区调区工作的扩展区域，后续建设、管理将由湖北通山经济开发区统一开展。因此，湖北通山经济开发区管委会按照《咸宁市国民经济和社会发展“十三五”规划》、《市人民政府关于加快产业振兴 全面构建现代化工业体系的实施意见》等规划政策要求，统筹考虑湖北通山经济开发区（中心城区核心产业区）——南林桥产业聚集区产业联动发展需求，制定南林桥产业聚集区总体规划。
2020年湖北通山经济开发区管理委员会委托中南安全环境技术研究院股份有限公司编制《湖北通山县南林桥工业聚集区总体规划(2019-2030)环境影响报告书》，2020年获得咸宁市生态环境局出具的《关于湖北省南林桥工业集聚区总体规划(2019-2030)环境影响报告书审查意见的函》（咸环审[2020]70号）。
1.2南林桥工业集聚区环境功能区划
依据《湖北通山县南林桥工业聚集区总体规划(2019-2030)环境影响报告书》及相关文件，湖北通山县经济开发区环境功能区划如下：
地表水环境：通山县境内较大的河流有四条，分别为通羊河、犀港、宾兴会河、江桥墩河。通山县境内河流全部执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
大气环境：南林桥工业聚集区以及周边地区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
声环境：南林桥工业聚集区以工业区为主，区域声环境功能区为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准；其中规划的综合生活区域声环境功能区为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准；主干道两侧范围执行4a类标准。
地下水环境：规划范围内地下水应执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
土壤环境：规划范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）相应标准。
1.3南林桥工业集聚区环境质量监测开展情况
2025年度，开发区管委会委托有资质单位对开发区环境质量现状进行监测，监测内容包括环境空气、地表水、地下水、土壤、噪声。
表1-1 南林桥工业集聚区2025年度环境质量现状监测情况一览表
	环境要素
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	大气环境
	 PM10、PM2.5、NO2、SO2、TVOC
	产业园东侧、产业园中部、产业园西侧
	监测5天，每年冬、夏季分别监测1次
	PM10、PM2.5、NO2、SO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准；VOCS执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中浓度限值

	地表水环境
	pH值、水温、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、总氮、氰化物、挥发酚、六价铬、锌、铅、铜
	南林桥污水处理厂排污口上游100m、南林桥污水处理厂排污口下游2000m共计2个点位
	每季度采样1次，每次连续采样2天，1次/天。
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类限值要求

	地下水环境
	色度、水位、pH值、总硬度、硫酸盐、氟化物、铜、锌、苯酚、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群数、细菌总数
	项目区域内共设置5个监测点
	1次/年，每次监测1天
	执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）“Ⅲ类”标准要求

	土壤环境
	砷、镉、铜、铅、镍、汞、铬、锌、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
	规划区域内共设置2个监测点 

	1次/年，每次监测1天
	执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值

	声环境
	等效声级Leq
	区域内设置5个噪声监测点位
	昼夜各1次，每年冬、夏季分别监测1次
	执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类、4a类标准


2、大气环境质量状况
[bookmark: _Toc10849]2.1监测数据统计及分析
表2-1南林桥工业集聚区2025年度夏季大气环境质量现状监测一览表
	检测点位
	检测时间
	检测结果

	
	
	PM10 （mg/m3）
	PM2.5（mg/m3）
	NO2（mg/m3）
	SO2（mg/m3）
	TVOC（μg/m3） 

	产业园东侧
	第一天
	0.050
	0.018
	0.008
	0.008
	60.5

	
	第二天
	0.047
	0.020
	0.009
	0.007
	74.2

	
	第三天
	0.043
	0.022
	0.010
	0.009
	67.6

	
	第四天
	0.041
	0.020
	0.009
	0.008
	68.9

	
	第五天
	0.043
	0.020
	0.010
	0.009
	3.5

	
	第六天
	0.040
	0.021
	0.009
	0.010
	85.5

	
	第七天
	0.040
	0.019
	0.008
	0.008
	0.9

	产业园中部
	第一天
	0.057
	0.019
	0.009
	0.010
	1.6

	
	第二天
	0.056
	0.018
	0.009
	0.011
	83.1

	
	第三天
	0.056
	0.023
	0.009
	0.011
	61.9

	
	第四天
	0.053
	0.022
	0.010
	0.010
	69.1

	
	第五天
	0.057
	0.021
	0.010
	0.012
	89.6

	
	第六天
	0.044
	0.022
	0.009
	0.013
	64.1

	
	第七天
	0.048
	0.019
	0.009
	0.012
	50.9

	产业园西侧
	第一天
	0.043
	0.020
	0.009
	0.007
	2.3

	
	第二天
	0.048
	0.019
	0.009
	0.008
	47.8

	
	第三天
	0.046
	0.020
	0.009
	0.009
	65.0

	
	第四天
	0.046
	0.020
	0.009
	0.008
	52.4

	
	第五天
	0.046
	0.020
	0.010
	0.008
	81.0

	
	第六天
	0.036
	0.020
	0.010
	0.008
	46.2

	
	第七天
	0.044
	0.018
	0.009
	0.008
	63.2


表2-2南林桥工业集聚区2025年度冬季大气环境质量现状监测一览表
	检测点位
	检测时间
	检测结果

	
	
	PM10 （mg/m3）
	PM2.5（mg/m3）
	NO2（mg/m3）
	SO2（mg/m3）
	TVOC（μg/m3） 

	产业园东侧
	第一天
	0.063
	0.024
	ND
	ND
	25.2

	
	第二天
	0.058
	0.022
	ND
	ND
	14.9

	
	第三天
	0.060
	0.025
	ND
	ND
	21.9

	
	第四天
	0.054
	0.024
	ND
	ND
	21.0

	
	第五天
	0.062
	0.025
	ND
	ND
	26.7

	
	第六天
	0.059
	0.026
	ND
	ND
	8.70

	
	第七天
	0.060
	0.026
	ND
	ND
	24.6

	产业园中部
	第一天
	0.063
	0.024
	ND
	ND
	32.4

	
	第二天
	0.060
	0.024
	ND
	ND
	4.10

	
	第三天
	0.061
	0.026
	ND
	ND
	33.1

	
	第四天
	0.052
	0.024
	ND
	ND
	11.8

	
	第五天
	0.061
	0.028
	ND
	ND
	15.9

	
	第六天
	0.059
	0.027
	ND
	ND
	18.1

	
	第七天
	0.061
	0.030
	ND
	ND
	34.9

	产业园西侧
	第一天
	0.063
	0.022
	ND
	ND
	24.0

	
	第二天
	0.061
	0.027
	ND
	ND
	35.5

	
	第三天
	0.056
	0.027
	ND
	ND
	34.3

	
	第四天
	0.063
	0.024
	ND
	ND
	8.80

	
	第五天
	0.061
	0.025
	ND
	ND
	27.6

	
	第六天
	0.059
	0.024
	ND
	ND
	16.1

	
	第七天
	0.064
	0.024
	ND
	ND
	37.8

	“ND”表明未检出或低于方法检出限；


2.2大气环境质量状况总结
根据现状监测报告，2025年监测期间开发区各监测点位PM10、PM2.5、NO2、SO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准；TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中浓度限值。
总体上来说，南林桥工业集聚区2025年度大气环境质量满足要求。
3、地表水环境质量状况
[bookmark: _Toc22296]3.1监测数据统计及分析
南林桥工业集聚区2025年度地表水监测数据统计见表3-1-1至表3-4-2。
表3-1-1 第一季度南林桥污水处理厂排污口上游100m监测数据统计一览表
	检测点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果

	南林桥污水处理厂排污口上游100m
	2025年2月26日
	pH值
	无量纲
	7.10

	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.7

	
	
	COD
	mg/L
	11

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.6

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.234

	
	
	总磷
	mg/L
	0.029

	
	
	总氮
	mg/L
	0.688

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	0.00051

	南林桥污水处理厂排污口上游100m
	2025年2月27日
	pH值
	无量纲
	7.08

	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.8

	
	
	COD
	mg/L
	10

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.7

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.211

	
	
	总磷
	mg/L
	0.031

	
	
	总氮
	mg/L
	0.658

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	0.00042

	备注：1、监测结果执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求；2、“ND”表明未检出或低于方法检出限；




表3-1-2第一季度南林桥污水处理厂排污口下游2000m监测数据统计一览表
	检测点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果

	南林桥污水处理厂排污口下游2000m
	2025年2月26日
	pH值
	无量纲
	7.02

	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.6

	
	
	COD
	mg/L
	12

	
	
	BOD5
	mg/L
	3.0

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.330

	
	
	总磷
	mg/L
	0.040

	
	
	总氮
	mg/L
	0.739

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	0.00035

	南林桥污水处理厂排污口下游2000m
	2025年2月26日
	pH值
	无量纲
	7.02

	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.5

	
	
	COD
	mg/L
	11

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.9

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.284

	
	
	总磷
	mg/L
	0.038

	
	
	总氮
	mg/L
	0.678

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	0.00048

	备注：1、监测结果执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求；
2、“ND”表明未检出或低于方法检出限。


表3-2-1第二季度南林桥污水处理厂排污口上游100m监测数据统计一览表
	检测点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果

	南林桥污水处理厂排污口上游100m
	2025年5月21日
	pH值
	无量纲
	6.93

	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.5

	
	
	COD
	mg/L
	12

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.4

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.313

	
	
	总磷
	mg/L
	0.038

	
	
	总氮
	mg/L
	0.590

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	ND

	南林桥污水处理厂排污口上游100m
	2025年5月22日
	pH值
	无量纲
	6.95

	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.6

	
	
	COD
	mg/L
	11

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.4

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.324

	
	
	总磷
	mg/L
	0.038

	
	
	总氮
	mg/L
	0.558

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	ND

	备注：1、监测结果执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求；
2、“ND”表明未检出或低于方法检出限。


表3-2-2第二季度南林桥污水处理厂排污口下游2000m监测数据统计一览表
	检测点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果

	南林桥污水处理厂排污口下游2000m
	2025年5月21日
	pH值
	无量纲
	6.94

	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.5

	
	
	COD
	mg/L
	13

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.8

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.324

	
	
	总磷
	mg/L
	0.045

	
	
	总氮
	mg/L
	0.537

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	ND

	南林桥污水处理厂排污口下游2000m
	2025年5月22日
	pH值
	无量纲
	6.99

	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.7

	
	
	COD
	mg/L
	12

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.6

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.329

	
	
	总磷
	mg/L
	0.042

	
	
	总氮
	mg/L
	0.579

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	ND

	备注：1、监测结果执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求；
2、“ND”表明未检出或低于方法检出限。


表3-3-1第三季度南林桥污水处理厂排污口上游100m监测数据统计一览表
	检测点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果

	南林桥污水处理厂排污口上游100m
	2025年7月31日
	pH值
	无量纲
	7.13

	
	
	溶解氧
	mg/L
	7.3

	
	
	COD
	mg/L
	12

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.7

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.274

	
	
	总磷
	mg/L
	0.021

	
	
	总氮
	mg/L
	0.410

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	ND

	南林桥污水处理厂排污口上游100m
	2025年8月1日
	pH值
	无量纲
	7.15

	
	
	溶解氧
	mg/L
	7.0

	
	
	COD
	mg/L
	13

	
	
	BOD5
	mg/L
	2.7

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.288

	
	
	总磷
	mg/L
	0.023

	
	
	总氮
	mg/L
	0.650

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	ND

	备注：1、监测结果执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求；
2、“ND”表明未检出或低于方法检出限。


表3-3-2第三季度南林桥污水处理厂排污口下游2000m监测数据统计一览表
	检测点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果

	南林桥污水处理厂排污口下游2000m
	2025年7月31日
	pH值
	无量纲
	7.12

	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.9

	
	
	COD
	mg/L
	14

	
	
	BOD5
	mg/L
	3.1

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.383

	
	
	总磷
	mg/L
	0.048

	
	
	总氮
	mg/L
	0.451

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	ND

	南林桥污水处理厂排污口下游2000m
	2025年8月1日
	pH值
	无量纲
	7.16

	
	
	溶解氧
	mg/L
	7.2

	
	
	COD
	mg/L
	16

	
	
	BOD5
	mg/L
	3.3

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.414

	
	
	总磷
	mg/L
	0.053

	
	
	总氮
	mg/L
	0.660

	
	
	石油类
	mg/L
	ND

	
	
	氰化物
	mg/L
	ND

	
	
	挥发酚
	mg/L
	ND

	
	
	六价铬
	mg/L
	ND

	
	
	锌
	mg/L
	ND

	
	
	铅
	mg/L
	ND

	
	
	铜
	mg/L
	ND

	备注：1、监测结果执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求；
2、“ND”表明未检出或低于方法检出限。


表3-4-1第四季度南林桥污水处理厂排污口上游100m监测数据统计一览表
	检测点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果

	南林桥污水处理厂排污口上游100m
	2025年10月14日
	pH值
	无量纲
	6.8

	
	
	溶解氧
	mg/L
	8.4

	
	
	COD
	
	12

	
	
	BOD5
	
	2.7

	
	
	氨氮
	
	0.266

	
	
	总磷
	
	0.040

	
	
	总氮
	
	0.499

	
	
	石油类
	
	ND

	
	
	氰化物
	
	ND

	
	
	挥发酚
	
	ND

	
	
	六价铬
	
	ND

	
	
	铅
	
	ND

	
	
	铜
	
	ND

	
	
	锌
	
	ND

	南林桥污水处理厂排污口上游100m
	2025年10月15日
	pH值
	无量纲
	6.8

	
	
	溶解氧
	mg/L
	8.8

	
	
	COD
	
	11

	
	
	BOD5
	
	2.7

	
	
	氨氮
	
	0.258

	
	
	总磷
	
	0.041

	
	
	总氮
	
	0.489

	
	
	石油类
	
	ND

	
	
	氰化物
	
	ND

	
	
	挥发酚
	
	ND

	
	
	六价铬
	
	ND

	
	
	铅
	
	ND

	
	
	铜
	
	ND

	
	
	锌
	
	ND

	备注：1、监测结果执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求；2、“ND”表明未检出或低于方法检出限。


表3-4-2第四季度南林桥污水处理厂排污口下游2000m监测数据统计一览表
	检测点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果

	南林桥污水处理厂排污口下游2000m
	2025年10月14日
	pH值
	无量纲
	6.9

	
	
	溶解氧
	mg/L
	8.9

	
	
	COD
	
	13

	
	
	BOD5
	
	2.8

	
	
	氨氮
	
	0.356

	
	
	总磷
	
	0.050

	
	
	总氮
	
	0.730

	
	
	石油类
	
	ND

	
	
	氰化物
	
	ND

	
	
	挥发酚
	
	ND

	
	
	六价铬
	
	ND

	
	
	铅
	
	ND

	
	
	铜
	
	ND

	
	
	锌
	
	ND

	南林桥污水处理厂排污口下游2000m
	2025年10月15日
	pH值
	无量纲
	6.7

	
	
	溶解氧
	mg/L
	8.8

	
	
	COD
	
	13

	
	
	BOD5
	
	2.7

	
	
	氨氮
	
	0.368

	
	
	总磷
	
	0.053

	
	
	总氮
	
	0.656

	
	
	石油类
	
	ND

	
	
	氰化物
	
	ND

	
	
	挥发酚
	
	ND

	
	
	六价铬
	
	ND

	
	
	铅
	
	ND

	
	
	铜
	
	ND

	
	
	锌
	
	ND

	备注：1、监测结果执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求；2、“ND”表明未检出或低于方法检出限。


3.2地表水环境质量状况总结
2025年度监测期间，开发区各地表水监测点位pH值、水温、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、总氮、氰化物、挥发酚、六价铬、锌、铅、铜检出后均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中的“Ⅲ类”限值要求。
4、地下水环境质量状况
[bookmark: _Toc916]4.1监测数据统计及分析
地下水监测数据统计见表4-1。
表4-1 地下水监测数据统计一览表
	检测项目
	单位
	检测结果

	
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	pH值
	无量纲
	7.02
	7.08
	7.05
	7.03
	7.16

	水位
	米
	67.55
	74.56
	74.05
	80.00
	97.42

	色度
	倍
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	总硬度
	mmol/L
	62
	59
	56
	63
	63

	硫酸盐
	mg/L
	22.5
	24.1
	25.2
	23.1
	21.9

	氟化物
	mg/L
	0.10
	0.10
	0.11
	0.12
	0.12

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.1
	0.9
	1.9
	2.0
	1.6

	六价铬
	mg/L
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 

	氨氮
	mg/L
	0.049
	0.035
	0.150
	0.170
	0.038

	总大肠菌群
	MPN/L                                      
	<2
	<2
	<2
	<2
	<2

	细菌总数
	CFU/mL
	40
	40
	50
	50
	50

	铜
	mg/L
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 

	锌
	mg/L
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 

	汞
	mg/L
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 

	铬
	mg/L
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 

	铅
	mg/L
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 

	苯酚
	mg/L
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 
	ND 

	硝酸盐
	mg/L
	0.035
	0.024
	0.030
	0.068
	0.043

	亚硝酸盐
	mg/L
	0.008
	0.007
	0.007
	0.006
	0.008

	砷
	mg/L
	0.0024
	0.0020
	0.0037
	0.0052
	0.0024

	备注：1、检测结果执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准；
2、“ND”表明未检出或低于方法检出限。


4.2地下水环境质量状况总结
[bookmark: _Toc18118]2025年度监测期间，开发区各地下水监测点位色度、水位、pH值、总硬度、硫酸盐、氟化物、铜、锌、苯酚、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群数、细菌总数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中“Ⅲ类”标准要求。
5、土壤环境质量状况
[bookmark: _Toc22680][bookmark: _Toc5586]5.1监测数据统计及分析
2025年度进行了一次土壤监测，土壤监测数据统计见表5-1。
表5-1 土壤监测数据统计一览表
	检测项目
	单位
	检测结果

	
	
	■1#
	■2#

	砷
	mg/kg
	7.52
	10.3

	镉
	mg/kg
	0.36
	0.29

	铬（六价）
	mg/kg
	ND
	ND

	铜
	mg/kg
	12
	11

	铅
	mg/kg
	6.3
	16.4

	汞
	mg/kg
	0.107
	0.194

	镍
	mg/kg
	30
	40

	四氯化碳
	mg/kg
	ND
	ND

	氯仿
	mg/kg
	ND
	ND

	氯甲烷
	mg/kg
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND

	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND

	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND

	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND

	二氯甲烷
	mg/kg
	ND
	ND

	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	ND
	ND

	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND

	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND

	四氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND

	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND

	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND

	三氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND

	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	ND
	ND

	氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND

	苯
	mg/kg
	ND
	ND

	氯苯
	mg/kg
	ND
	ND

	1,2-二氯苯
	mg/kg
	ND
	ND

	1,4-二氯苯
	mg/kg
	ND
	ND

	乙苯
	mg/kg
	ND
	ND

	苯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND

	甲苯
	mg/kg
	ND
	ND

	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	ND
	ND

	邻二甲苯
	mg/kg
	ND
	ND

	硝基苯
	mg/kg
	ND
	ND

	苯胺
	mg/kg
	ND
	ND

	2-氯酚
	mg/kg
	ND
	ND

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	ND
	ND

	苯并[a]芘
	mg/kg
	ND
	ND

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND

	䓛
	mg/kg
	ND
	ND

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	ND
	ND

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	ND
	ND

	萘
	mg/kg
	ND
	ND


5.2土壤环境质量状况总结
2025年度监测期间，开发区各土壤监测点位砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、 1, 1-二氯乙烯、顺- 1,2-二氯乙烯、 反- 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1, 1, 1,2- 四氯乙烷、1, 1,2,2- 四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1,2-三氯乙烷、 三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙 烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-  二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]   蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯 并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，监测结果均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
6、噪声环境质量状况
6.1监测数据统计及分析
2025年度进行了二次噪声监测，噪声监测数据统计见表6-1和6-2。
表6-1 夏季度噪声监测数据统计一览表
	监测点位
	昼间（6:00-22:00）
	夜间（22:00-6:00）
	单位

	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值
	

	高速路口
	10:36-10:46
	67.4
	00:04-00:14
	47.6
	dB(A)

	石垄村
	10:52-11:02
	57.9
	00:21-00:31
	46.6
	

	中垄
	11:11-11:21
	59.7
	00:42-00:52
	43.7
	

	桥头村
	11:31-11:41
	57.8
	00:56-01:06
	44.4
	

	张窝
	11:47-11:57
	54.2
	01:17-01:27
	45.7
	


表6-2 冬季度噪声监测数据统计一览表
	测点位置
	昼（6:00-22:00）
	夜间（22:00-6:00）
	单位

	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值
	

	高速路口
	11:27-11:37
	59.6
	23:52-00:12
	45.5
	dB(A)

	中垄
	11:52-12:02
	51.4
	00:29-00:39
	45.7
	

	石垄村
	12:21-12:31
	58.0
	00:53-01:03
	46.5
	

	桥头村
	12:42-12:52
	54.0
	01:14-01:24
	45.7
	

	张窝
	12:57-13:07
	55.0
	01:31-01:41
	46.4
	


6.2噪声环境质量状况总结
2025年度监测期间，开发区内中垄、桥头村、张窝监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类限值；高速路口、石垄村监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类限值。
7、环境质量状况综述
根据现状监测报告，2025年监测期间开发区各监测点位PM10、PM2.5、NO2、SO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准；TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中浓度限值。
2025年度监测期间，开发区各地表水监测点位pH值、水温、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、总氮、氰化物、挥发酚、六价铬、锌、铅、铜检出后均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中的“Ⅲ类”限值要求。
2025年度监测期间，开发区各地下水监测点位色度、水位、pH值、总硬度、硫酸盐、氟化物、铜、锌、苯酚、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群数、细菌总数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）“Ⅲ类”标准要求。
2025年度监测期间，开发区各土壤监测点位砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、 1, 1-二氯乙烯、顺- 1,2-二氯乙烯、 反- 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1, 1, 1,2- 四氯乙烷、1, 1,2,2- 四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1,2-三氯乙烷、 三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙 烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-  二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]   蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯 并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，监测结果均符合《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
2025年度监测期间，开发区内中垄、桥头村、张窝监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类限值；高速路口、石垄村监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类限值。

